**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO: Adequação do CRAS 1**

**LOCAL: Rua Jacarandá - Conjunto Habitacional Mario Covas**

**CIDADE: PARAGUAÇU PAULISTA – SP**

**OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA**

- Informar ao responsável técnico a data de inicio da obra;

- Informar ao responsável técnico, o construtor que irá realizar a obra. O construtor e sua equipe deverão ser capacitados e responsáveis para a execução da mesma, sendo responsáveis civilmente por eventuais vícios e desobediências de projetos.

**OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA**

- Manter a placa da Prefeitura Municipal com indicação da obra;

- Manter a placa do responsável técnico na obra;

- Manter cópia do Projeto e do Memorial Descritivo na obra e ART / RRT do responsável da empresa;

- Cumprir com as especificações de Ordem Técnica e Legal;

- Não executar nenhuma alteração em relação ao definido no projeto sem que o responsável da fiscalização da Prefeitura seja devidamente comunicado, e que este aprove a alteração desejada.

**ETAPAS DA OBRA**

**DEMOLIÇÃO** Será executado com todo cuidado de maneira que não prejudique as demais alvenarias e piso..

**PISO** Piso cerâmico de igual qualidade e cor no local onde foi executada a demolição da alvenaria.

**ESQUADRIAS** Porta de madeira será aproveitada na mudança de local..

**DIVISÓRIA** Divisória em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta tendo na parte superior vidro liso transparente de 5 mm

**BIOMBO** Biombos ripado de madeira eucalipto 1,80mx1,50m

**PINTURA** Toda alvenaria será pintada com tinta látex. As esquadrias metálicas receberão esmalte sintético e as de madeira verniz..

**INSTALAÇÃO ELÉTRICA** Todos os cômodos que serão adequados (01 sala e 02 despensas) terão pontos de luz com interruptores e tomadas de energia necessárias de acordo com as normas, e serão executadas conforme os regulamentos da empresa concessionária.

Paraguaçu Paulista, 16 de agosto de 2018

Joaquim Carlos Cambraia

‘ Engº Civil – CREA 0600278645