**COTAÇÃO D E P R E Ç O S**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** | **P.UNIT** | **P. TOTAL** |
| 1 | 30 | UN | REFLETOR LED 400W IP67 4 MÓDULOS - 40.000 LUMENS  CARACTERISTICAS MÍNIMAS:  Potência: 400W; Fator de potência: >0.95; bivolt; Ângulo do feixe de luz: 140°; Dimensão: 44(A) x 20 (L) cm; Peso: 1040 g; Proteção: IP67 |  |  |

CARACTERISTICAS MÍNIMAS:

Potência: 400W; Fator de potência: >0.95; bivolt; Ângulo do feixe de luz: 140°; Dimensão: 44(A) x 20 (L) cm; Peso: 1040 g; Proteção: IP67

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**PARA MAIS INFORMAÇÕES, QUESTIONAMENTOS OU APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE COMPRAS PELO TELEFONE (18) 3361-9100 (RAMAL 9144) OU PELO E-MAIL: bruna.luisa@eparaguacu.sp.gov.br**

**FAVOR INCLUIR TODAS AS DESPESAS**

**Empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**CNPJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Responsável: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**R.G. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**